Пиротехнические изделия должны продаваться в заводской упаковке, с указанием наименования, номера партии, даты изготовления, срока годности, класса опасности. В упаковку (тару) должна быть вложена инструкция, содержащая сведения об условиях его эксплуатации, способах безопасной подготовки к работе, утилизации. По требованию покупателя продавцом должен быть представлен сертификат соответствия продукции, что гарантирует безопасность товара.

Храните пиротехнику в оригинальной упаковке в сухом месте, при температуре не выше 30 гр. Ц, не вблизи от легковоспламеняющихся предметов, нагревательных приборов, в недоступных для детей местах.

Над площадкой для использования пиротехники не должно быть  деревьев линий электропередач. Запрещается использовать фейерверк при сильном или порывистом ветре.

Некоторые виды пиротехники после того, как отсырели становятся опасными для зрителей. Промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, взрываться, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту  и срабатывать в  опасной близости от зрителей.

Не используйте пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии. При поджиге изделия нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями, фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. Не поленитесь прочитать инструкцию по применению пиротехники. На вид обычное изделие может иметь свои особенности.

Летающие фейерверочные изделия запрещено запускать  вблизи домов, построек, складов сена и т. п., так как они могут послужить источником возникновения пожара.

Запрещено дооснащать или каким либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия, бросать в огонь, держать работающее пиротехнические изделия в руках (кроме бенгальских огней, хлопушек).

Применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, любого назначения, на сценах.

Электропровода иллюминации новогодней елки должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения. При оформлении елки так же запрещается  применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения.